Zał. nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 09.05.2025 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SAMOCHÓD MINI VAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | |
|  | Marka | …………….……….……  */wskazać markę oferowanego samochodu/* |
|  | Model | …………….……….……  */wskazać model oferowanego samochodu/* |
|  | Moc min. 130 KM | …………….……….…… KM  */wskazać moc oferowanego silnika/* |
|  | Pojemność silnika min. 1,5 l | …………….……….…… l  */wskazać pojemność oferowanego silnika/* |
|  | Emisja zanieczyszczeń Norma EURO 6 | |
|  | Emisja CO2 w cyklu mieszanym według WLTP max. 170 g/km | |
|  | Nadwozie zamknięte kombi - VAN osobowy | |
|  | Drzwi tylne boczne przesuwne, przeszklone po każdej stronie pojazdu | |
|  | Obręcze kół o średnicy nie mniejszej niż 16 cali wraz z ogumieniem zimowym | |
|  | Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe lub zestaw naprawczy do kół | |
|  | Tapicerka wnętrza pojazdu ciemna | |
|  | Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia | |
|  | Siedzenie tylne składane i dzielone | |
|  | Środkowy podłokietnik fotela kierowcy | |
|  | Elektrycznie sterowane szyby boczne, przednie i tylne | |
|  | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, obudowa lakierowana | |
|  | Regulacja kolumny kierownicy w 2 płaszczyznach | |
|  | Wielokierunkowa regulacja fotela pasażera i kierowcy | |
|  | Klimatyzacja | |
|  | Komputer pokładowy | |
|  | Radio cyfrowe DAB, fabryczne z systemem Bluetooth obsługującym zestaw głośnomówiący | |
|  | Światła przeciwmgielne przednie | |
|  | Światła do jazdy dziennej | |
|  | Blokada przeciw uruchomieniowa (immobiliser) | |
|  | Centralny zamek zdalnie sterowany | |
|  | Komplet dywaników | |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości jazdy | |
|  | System ABS system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania | |
|  | System kontroli trakcji (TCS, ASR) | |
|  | System stabilizacji toru jazdy (ESC, ESP) | |
|  | Pasy bezpieczeństwa z napinaczami z przodu i trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z tyłu | |
|  | Czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera | |
|  | Boczne kurtyny powietrzne chroniące osoby na przednich i tylnych fotelach | |
|  | Hamulce przedniej i tylnej osi pojazdu tarczowe, minimum przednie wentylowane | |
|  | Czujnik parkowania z tyłu i przodu pojazdu | |
|  | Gniazdo 12V | |
|  | Skrzynia co najmniej 6-biegowa | |
|  | Zestaw dywaników gumowych i mata zabezpieczająca do przestrzeni bagażowej | |

1. Dodatkowo samochód musi spełnić następujące warunki:

-miejsce pierwszej rejestracji samochodu - Polska

-musi być kompletny, sprawny technicznie , wolny od wad prawnych, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 roku, gotowy do użytku, spełniający wymogi co najmniej Dyrektywy CEE EURO 6 EA;

-Zamawiający wymaga, aby samochód objęty był gwarancją min. 12 m-cy

1. Zamawiający wymaga, aby autoryzowany serwis znajdował się w miejscowości położonej w odległości nie większej niż 50 km od siedziby odbiorcy danego samochodu.
2. Zamawiający wymaga, aby w rozliczeniu Wykonawca odkupił samochód marki Volkswagen Transporter należący do Zamawiającego. Rok produkcji 1993. Pojemność silnika 1896 cm. sześć. Możliwość oględzin w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godz. 8.00-14.00