**ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTOWO – CENOWEGO**

**część/zadanie 3- Zestaw multimedialny (tablica multimedialna z projektorem)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Nazwa, model, typ oferowanego urządzenia** | **Okres gwarancyjny** | **Ilość** | **Wartość netto** | **Wartość Brutto** |
| **1** | **Zestaw multimedialny (tablica multimedialna z projektorem)** | **Tablica:** Technologia pozycjonowania w podczerwieni (dotykowa): TAK Obszar interaktywny [szer./wys. cm]: min. 159,0 x 118,0 Przekątna obszaru interaktywnego [cm, (cale)]: min. 198,10 cm (78")  Typ powłoki tablicy: stalowa, lakierowana, magnetyczna o wysokiej odporności na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne; powierzchnia matowa, nie skupiająca światła, bezpieczna dla oczu uczniów i nauczycieli. Łatwa do czyszczenia, dostosowana do używania pisaków suchościeralnych Funkcja myszy: Tak Funkcja multi touch: jednoczesna praca min. 10 osób bez dzielenia obszaru na strefy Współpraca z systemami operacyjnymi: Windows XP/Vista/7/8/10, Mac, Linux Wyposażenie: Półka na pisaki, zestaw montażowy Głośniki: TAK Aktywna półka: TAK  **Projektor:** Natężenie światła barwnego: min. 3.500 lumen Natężenie światła białego: min. 3.500 lumen Rozdzielczość: min. XGA, 1024 x 768, 4:3 Współczynnik kontrastu: min. 14.000 : 1 Żywotność źródła światła: min 5000 godz. Częstotliwość odświeżania pionowego 2D: 100 Hz - 120 Hz Przyłącza: USB, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI (3x), Wejście sygnału kompozytowego, Wejście RGB (2x)  **Głośniki:** Moc: min 16 W | Gwarancja na tablicę: min. 5 lat  Gwarancja na projektor: min. 3 lata  Gwarancja na głośniki: min. 3 lata | 1 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ......................................................................... | ...................................................................................... |
| *Miejscowość, data* | *ppodpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy* |